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第一章  招标公告

我院拟对超声科《便携式超声诊断仪》、体检科《台式超声诊断仪》设备采购进行公开招标，欢迎符合资格条件的单位积极参与。

项目概况

项目地点：长安医院

项目内容：标段一：《便携式超声诊断仪》

标段二：《台式超声诊断仪》
技术咨询部门：医工科  029-86186515

项目编号：

CAYYCGB2023-9-12
项目数量：各1台
资质要求

 经销商资质：

企业营业执照（三证合一）；经营范围：医疗器械的销售

医疗器械经营许可证；
法定代表人授权书；法定代表人直接参加投标，提供法定代表人身份证明及身份证复印件；

2020至2022年度第三方财务审计报告，也可提供2020至2022年度投标人内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表）。
生产商资质：

企业营业执照（三证合一）；
医疗器械生产许可证；
医疗器械注册证；
合法渠道授权相关文件；

以上文件均提供复印件加盖企业公章（提交采购部报名）。

资格预审及领取标书时间

1、资格预审（报名）时间：2023年9月12日至2023年9月16日止，每天8:00至17:00（节假日除外），各单位将报名资质（上述第四条提到相关文件）提交长安医院采购部进行资格审核。

2、招标文件领取方式：见下文《招标文件》自行下载或见长安医院官方网站（http://www.cacah.com/）。

六、 投标文件的提交

1、提交投标文件的截止时间为2023年9月20日14时00分，地点为：西安市长安医院行政办公楼采购部办公室；

2、逾期送达的或未送达指定地点或未按照要求密封的投标文件，招标人将不予受理；
七、 开标时间及地点

1、开标时间为：2023年9月20日(周三）14时30分，

地点为：长安医院行政办公区二楼会议室；（暂定）

2、投标方的法定代表人或其委托代理人需携带法定代表人身份证明或认定代表人授权委托书、身份证，出席会议；

八、 联系方式

 联系人：吕老师       联系电话：029-86186572

   联系人：张老师       联系电话： 029-86186538

                                 长安医院有限公司

                                 2023年9月12日

第二章  投标人须知
一、项目说明

1、企业成立3年以上，需要提供售后服务机构及办事处详细情况。

2、具有负责产品的质量保证和提供及时售后服务的能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，无行业违法违规记录(提供相关证明文件)。

3、投标人必须有同类物料供货案例及经验，近三年履约过程中无重大违约行为。

4、投标人技术服务人员必须有相关证书，投标方具有履行合同所必备的专业技术能力，具有相同规模的市场运营范例。

5、西安本地具有售后和维修的专业人员及场地，能保证设备及时处理，保证临床需求。

6、严禁供应商有围标行为，若经发现，终止与长安医院的所有合作。

二、投标文件应包括：

第一部分（技术标）

1、招标需求及技术要求逐项应答（附件格式）；

2、填写技术偏离应答表；

3、主体产品为原厂家生产（进口/国产），产品满足我院技术要求；

第二部分（商务标）  

1、产品投标报价（含税价），包括相关耗材价格；

2、产品供货时间、售后服务内容，与质量保证承诺；

3、付款方式：付款方式以招标人约定为准（本合同付款由甲方以银行转账形式支付。验收合格满3个月后，甲方向乙方支付全部价款的90%；甲方本次付款前，乙方应向甲方提供与合同总价等额的合法发票。剩余10%的货款转为质保金，质保期内无质量问题，自该产品验收合格之日起满一年后的7个工作日内付清）。
4、产品质保两年以上（含两年）；

5、投标标书一正四副（五份密封装订）。

采购内容和技术要求
标段一：便携式超声诊断仪
一、功能及性能要求：

     满足科室床旁诊断，配备全科应用软件包、造影成像和定量分析功能、弹性成像(SWE技术）、穿刺针增强、TDI组织多普勒、自动内中膜测量、自动下腔静脉定量分析、小儿髋关节自动测量，满足全科应用检查。

二、性能要求：

    1、基本功能要求

1.1高清晰医用彩色 LED 显示屏≥15 英寸，自动调节亮度

1.2接口选择:≥1 个，可扩展到 3 个

1.3物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能

1.4采用Windows 操作系统，流畅使用体验 舒心安全保护

1.5
主机及台车可配置内置电池

2.系统成像技术要求

2.1
二维灰阶模式

2.2
组织谐波和PIHI技术

2.3
支持TSI技术：常规/肌肉/液性/脂肪

2.4
支持SCI技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头

2.5
支持FCI技术

2.6
斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等

2.7
M型模式

2.8
彩色M型模式

2.9
FreeXrosM模式(≥3条取样线，360度自由旋转)

2.10
彩色多普勒成像（彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.11
频谱多普勒成像，连续多普勒成像

2.12 
高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像

2.13
取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

2.14
支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2.15
组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式

2.16
支持8个取样框内心肌组织应变、应变率定量分析工具

2.17
扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用）

2.18
穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度

2.19
宽景成像技术（支持二维及彩色模式，并有速度提示）

2.20
宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头。

2.21
一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

2.22
 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

2.23
智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率。

3.高级成像功能

3.1造影成像

3.1.1用于腹部、浅表和微血管造影、心肌及心腔造影

3.1.2支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

3.1.3支持微血管造影增强功能；

3.1.4支持低机械指数造影

3.1.5具有双计时器

3.1.6支持向后存储≥8分钟电影

3.1.7造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

3.2
弹性成像

3.2.1应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术，

3.2.2应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

4.测量分析和报告

4.1全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科

4.2 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线证明图片）

4.3 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。自动计算EF、SV、HR、MeanPG、BSA等相关参数。

4.4小儿髋关节测量功能，可识别组织结构，计算α角,β角

4.5支持GS、CRL、FL、bpd、AC、HC、HL等相关测量

4.6自动工作流协议（非预设条件），自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

5.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

5.1
电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

5.2
原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调节

5.3
固态硬盘≥240GB

6.系统技术参数及要求

6.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

6.2最大显示深度:≥33cm

6.3物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

6.4动态范围≥230db，步进≤5，可视可调

6.5增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

6.6凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

6.7相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥50 帧/秒 

6.8体位标记：≥120种，可以自定义注释

7.
彩色多普勒成像

7.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

7.2取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

7.3支持一键B/C 同宽

7.4频谱多普勒模式

7.5取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

7.6最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

7.7取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

7.8偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

8. 连通性要求

8.1
支持网络连接

8.2
可下载手机移动终端APP（与超声同品牌），将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台，支持苹果和安卓系统

8.3
可下载手机移动终端APP（与超声同品牌），进行远程病人信息管理等，支持苹果和安卓系统

8.4
支持DICOM

8.5
包含下列接口： S---视频、VGA视频接口、HDMI

8.6
支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

8.7
台车支持升降，扩展usb，机器防盗锁控制

9.探头规格：

支持凸阵、线阵、相控阵、经食道、腔内、术中、腹腔镜、矩阵、CW等探头（提供注册证）

9.1探头配置（4把）：凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、经食道探头

9.2探头要求:

9.3凸阵探头阵元数≥128 阵元，频率：1.3-5.0MHz，支持扩展成像；

9.4线阵探头阵元数≥128 阵元，频率：3.0-13MHz，支持扩展成像；

9.5单晶体相控阵探头阵元数≥64 阵元，频率：1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°

9.6经食道探头，频率2.5-7MHz

三、配置要求

     1、便携笔记本式彩色超声仪            1台

     2、心脏探头                          1把

     3、浅表探头                          1把

     4、腹部探头                          1把

     5、经食道探头                        1把

     6、合金穿刺架                        3套

     7、三探头扩展器                      1套

     8、配套台车                          1辆

     9、内置全科应用软件包                1套

标段二：台式超声诊断仪

一、功能及性能要求

要求满足妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、盆底超声及经阴道超声的四维彩色超声诊断仪，满足产前超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断等方面有明显优势。

二、主要技术参数要求

1、系统功能要求：

1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。

1.2操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

1.3主机内置探头接口≥4个，可同时激活，大小一致互通互用（提供图片证明）

1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

2、探头要求
2.1频率：超宽频带探头，1MHz到17MHz.
2.2二维、彩色、多普勒均可独立变频；

2.3类型：电子扇扫、线阵、凸阵

2.4电子线阵探头阵元数≥256

2.5单晶腹部凸阵探头（1.0-7.5MHz）.
2.6血管/小器官线阵探头（4.0-17.0MHz）

2.7腔内探头（3-12.8MHz），不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，扩展成像后角度≥210°

2.8单晶心脏相控阵探头（1.0-5.5MHz）

2.9腔内探头实时控技术，温度值实时显示在显示屏。
2.10穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

3、二维显像主要参数要求：

3.1成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥55帧/秒

3.2增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节。

3.3增益调节≥110

3.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

3.5A/D≥14bit

3.6焦点个数：≥9个（非段数），可视可调

3.7接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理

3.8深度≥39cm

3.9二维灰阶成像≥256灰阶

3.10伪彩：≥12档可调

3.11灰阶图谱≥13级可调

3.12组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示。

3.13直观显示可视可调动态范围：≥275dB

4、频谱多普勒要求：

4.1显示模式：

高脉冲重复频率(HPRF)

连续波多普勒（CW）

脉冲多普勒(PWD)

4.2发射频率：

电子凸阵：PWD：2.2-3.2MHz

电子线阵：PWD：4.5-7.0MHz

电子相控阵：PWD，CWD：1.8-2.6MHz

4.3最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度≥28.0m/s

4.4最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号)

4.5滤波器：可分级选择，≥9级可调

4.6独立变频段数≥5段

4.7取样宽度及位置范围：宽度0.5mm--20mm多级可调

4.8零位移动：≥15级

4.9实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5、彩色多普勒要求：

5.1显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图

5.2彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

5.3具有彩色双实时功能

5.4独立变频段数≥5段

5.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°

5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

5.7高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，显示末梢血流的动态情况，具备独立功能键。

5.8微细血流成像，有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，提升超微细血流信号的敏感性和成束性。
5.9立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。

6、超声功率输出调节要求：

6.1B、M、PWD、CFM

6.2输出功率选择独立分级可调

7、记录装置要求：

7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

7.2 DVD-RW或USB图像存储

7.3内置USB接口≥5个，用于图像传输

8、外设和附件要求

8.1支持主机一体化耦合剂加热器（非USB连接）

8.2支持专用腔内探头支架

8.3支持脚踏开关

8.4内置锂电池独立供电，断电后可独立工作≥1小时
9、主机成像系统要求：

9.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转

9.2操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

9.3数字波束形成器

9.4多倍信号并行处理技术

9.5数字化全程动态聚焦

9.6数字化可变孔径及动态变迹技术

9.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

9.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

9.9脉冲反向谐波成像单元

9.10彩色多普勒成像技术

9.11彩色多普勒能量图技术

9.12方向性能量图技术

9.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

9.14智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键

9.15空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用，斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥9级

9.16高清成像技术，整场图像锐化处理，提高组织内部分辨率和边界锐化显示，独立分级调节≥5级

9.17支持局部放大、一键全屏放大

9.18实时双同步/三同步功能

9.19内置DICOM3.0标准输出接口

9.20WIFI无线数据传输功能，通过移动终端应用软件（APP），扫描超声设备中的二维码，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅，实现智联交互。
9.21实时高清远程会诊系统，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面，帮助远地医生和专家交流获得正确的诊断结果

9.22工作流协议，支持工作流协议自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等，同时结合教学系统，帮助操作者顺利完成检查工作。

9.23支持图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至PC端

10、成像技术要求：

10.1 3D/4D成像技术

渲染模式≥8种，包括表面模式、骨骼成像、梯度亮度、X-线成像、表面深度成像、骨骼深度成像、最小回声成像、光源仿真成像、光影成像等

智能光源仿真成像技术，通过仿真成像技术对3D/4D立体数据进行仿真渲染，并支持≥8种光源位置可调，显示不同动态光源所带来的立体渲染效果

光影成像技术，通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，观察内部不同层次结构，主要适应于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像

截面功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现，可支持A/B、B/C、A/C、A/B/C 4种显示模式。

断层切片成像，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥24幅不同深度图像，可对切片进行放大

三维超声自由解剖技术，能以直线，曲线，描记线和多段线方式对容积数据进行任意方向和角度的切割，从而可获得正交切面成像、非正交切面成像及追踪不规则结构的曲面平铺成像，对复杂形态的结构进行显像。
容积对比增强技术，通过从相邻薄层数据中获得多个平面的组织信息，使在普通二维超声中相似的结构和组织的对比度增强，对不规则的斑点噪声进行抑制，从而形成更清晰的边缘和内部结构，最终得到增强后的切面数据。

支持彩色多普勒三维成像、能量血流三维成像、高分辨率血流三维成像，渲染模式≥3种。支持STIC成像。 

10.2产科扫查自动分析相关技术要求

1）一体化在机内置功能，具有独立功能按键

2）开启自动分析功能后，在产科二维实时扫查过程中不用按键，即可自动识别捕捉胎儿相关标准切面≥13个，并同屏同步自动存储于图像剪贴板区域，提供后续查阅，同时具有实时自动标准切面质控评分条功能，非标准切面不进行自动获取。整个过程实现不用按键，不影响医生连续实时扫查

3）标准切面质控评分条功能，切面越标准评分越高，通过动态颜色直观显示评分高低，实时扫查过程中不用按键，高评分标准切面自动替换低评分切面，并自动存储于图像剪贴板区域，保证自动分析的精准性。
4）标准切面清单提醒功能：同屏实时显示扫查切面列表，具有实时自动标记区分显示未检、已检切面，同时动态显示未扫查的切面个数进行提醒，避免漏扫切面

5）自动捕获标准切面的同时同步完成自动测量≥7组胎儿生物学数据，不用按键，不影响医生连续实时扫查。
6）支持常规腹部凸阵探头和腹部容积探头。
10.3造影成像技术

1）可与斑点噪声抑制技术结合使用

2）具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节

3）造影连续采集时间10分钟

4）造影图像和组织图像的位置可以进行互换

5）实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 

6）灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，以造影剂到达血管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点。
7）造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置

8）造影时间强度曲线定量分析，支持8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数

9）造影成像模式下支持中位线、单线、双线区域穿刺引导线功能

10.4超宽视野成像扫描技术

扫查长度≥80cm

支持测量

支持一键全屏放大功能

线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景

宽景图像拼接处会实时显示探头移动速度提示框，屏幕实时显示速度提示语

10.5弹性成像技术

具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小。

主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析。

弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化。
10.6心血管检查技术

负荷超声心动图分析，支持牛眼图分析

2）心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析

3）组织多普勒成像及分析技术(TDI)，具有彩色，PW，M型多种模式

10.7甲状腺智能扫查技术，一次按键自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析，减少主观依赖，可重复性好，提升工作效率。
10.8肌骨智能扫查技术

1）肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨标准切面并对切面的不同组织结构用不同的颜色标记和名称注释标注

2）结合上一条功能，辅助医生快速获取肩关节标准切面≥3

3）支持在机肌骨示教系统同屏显示，通过和机器即时交流，帮助医生掌握如何打出肩关节切面的技巧。

4）内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含乳腺、甲状腺、子宫等切面。

5）扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能

11、测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

11.1常规测量软件包

11.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

11.3剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

11.4定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

11.5频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

11.6专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。

妇科测量软件包

12.1可测量盆底、子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告;

12.2子宫内膜厚度自动测量，支持B模式自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量。
12.3二维成像模式，卵泡自动测量。
12.4三维成像模式，3D卵泡自动测量，并用不同颜色标识卵泡区分显示

13、产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。

14、腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

15、小器官测量软件包：包含乳腺测量包

16、血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

17、图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

17.1回放、存储静、动态图像，实时图像传输

17.2硬盘≥1600G，图像存储

17.3电影回放≥480秒

17.4具备主机硬盘图像数据存储

17.5病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

17.6支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调；
配置要求

1、主机系统                             1套

2、≥21.5" 高分辨率液晶显示器           1台

3、≥13.3" 高分辨率触摸屏               1台

4、上下升降，左右旋转操作面板           1个

5、内置ECG硬件模块                     1个

6、内置wifi模块                        1个

7、内置2T硬盘                          1个

8、单晶凸阵探头                         1把

9、高频线阵探头                         1把

10、单晶相控阵探头                      1把

11、大角度腔内探头                      1把

第四章 投标文件格式
一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。
投标文件封面格式

投标文件
项目名称：长安医院超声科、体检科《超声诊断仪》设备采购
投标人名称：                         
日     期：       年       月      日
1.投标函
长安医院有限公司：
我方全面研究了“      项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方    （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
投标有效期为从投标截止之日起120天。
我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
我单位联系方式：
地    址：                        
传    真：                        
邮政编码：                        
投标人名称：               （加盖公章）
法定代表人或代理人：               （签字）
日期：      年   月   日

2.报价表
	采购项目名称
	

	供 应 商
	

	报价
	大写：                              圆
小写：                              元


	交货安装期：

	付款方式是否响应：是/否


法定代表人或被授权代表签字：                      
投标人：                                   （公章）
日期：                                            
3.投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：            (加盖公章)
日  期：      年   月   日
4.技术和商务要求偏离表
投标人名称：                                                 第  页共  页
	序号
	产品技术及配置要求
	投标应答
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。
 法定代表人或被授权代表签字：                    
投   标   单  位  公  章：                      
日                    期：                      
5.同类项目业绩一览表
服务商名称：                                     
	序号
	采购项目名称
	项目内容
	合同金额
（万元）
	完成日期
	备注
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。
2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商响应文件中）。 
法定代表人或被授权代表签字：                      
服务商：                                   （公章）
日期：                                            
6.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （投标人地址）           的（投标人名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称）         的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。
本授权书于      年  月  日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起   天，特此声明。
	法人身份证复印件
正面
	被授权人身份证复印件
正面


	反面

	反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致
投标人：                            （公章）
                              法定代表人：                  （签字/或盖章）
                              被授权人：                   （签字/或盖章）
7.声明
项目名称：                   项目
项目编号：                         
致：长安医院有限公司
我公司作为               项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近10年内不具有行贿犯罪记录。
七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
特此声明。
投标人名称：






(加盖公章)
日    期：               

8.技术实施方案及承诺
产品供货时间、售后服务内容，与质量保证承诺。
（由投标人自行编写，格式自定。）
法定代表人或被授权代表签字：                  
                         投标人：                             （公章）  
日期：                                     
9.投标人认为需要补充的其它资料
注：附产品资料等。
正本或副本
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